**Alphabain**

**L 140 x P 100 x H 90 cm**

Descriptif CCTP :

Meuble de change, type Alpha Bain de la marque Loxos en résine polyester stratifiée bio-nettoyable ou équivalent approuvé.

PLAN DE CHANGE

Monocoque en résine polyester stratifiée, assurant souplesse et confort de travail. Classement au feu M2.

Surface lisse, antibactérienne, sans joint ni raccord, non poreuse, arrondis dans les angles pour faciliter le nettoyage et la désinfection.

Conçue pour permettre l’écoulement d’eau en point bas et ainsi éviter toute stagnation.

Relevés sanitaires au pourtour.

Décaissé assurant un maintien optimum du tapis de change.

Tapis de change, classement au feu M2, housse PVC, sans phtalate, finition cousue, 12 coloris au choix.

1 change

1 lave-mains central

1 baignoire sabot transformable en plan de change par ajout d’une tablette en métacrylate adaptée

1 tapis

MEUBLE SUPPORT

Caissons blancs en panneaux de particules surfacés mélaminés, épaisseur 19 mm qualité hydrofuge CTBH.

Classement au feu M3.

Façades 12 coloris au choix, chants plaqués ABS couleur assortie.

Pieds métalliques réglables

Plinthe amovible en PVC expansé.

Poignées métalliques courbes.

Tiroirs double-paroi avec amortisseurs de fin de course.

4 portes

Escalier fixe

*OPTIONS MEUBLE :*

Poubelle plastique amovible avec couvercle

Fond anti-chute

Variante : sans escalier fixe

ROBINETTERIE & SANITAIRE

*Sur le plan de change*

1 mitigeur orientable à douchette de qualité hospitalière avec commande au coude. Cartouche céramique. Corps laiton chromé.

Vidage complet, commande indépendante.

Anti-vide sur l’ évacuation du lave-main

Alimentation par flexibles gainés inox

*Dans le meuble :*

Vanne thermostatique pré-réglée assurant une température maximale de ± 38°C aux points de puisage

Système anti-brûlure en cas de coupure eau froide

Réglage à prévoir à la mise en eau définitive

*Raccordement :*

Alimentation : 250 mm du sol fini, raccords 15/21 mâle avec vanne d’arrêt.

Vidange : diamètre 40 mm à 250 mm du sol fini et distance de l’axe par rapport au mur 70mm

*OPTIONS ROBINETTERIE:*

Commande au coude pour le mitigeur à douchette

Mitigeur orientable avec commande au coude